Author: user

CONDIZIONAMENTO

Bocchette di mandata

1209/1210
Bocchette di mandata in alluminio
a doppio filare di alette orientabili.

VANTAGGI
• Qualità e finitura del prodotto.
APPLICAZIONE / UTILIZZO
• Bocchetta di mandata per montaggio a parete.

c Gamma

c Costruzione / Composizione

• Modelli con portate da 80 a 4000 m³/h.
• Finitura standard:
alluminio anodizzato naturale o Ral 9010.

c Denominazione

1209: bocchetta di mandata in alluminio a doppio
filare di alette orientabili: frontali orizzontali e
posteriori verticali
1210: bocchetta di mandata in alluminio a doppio filare di aletta orientabile: frontali verticali e
posteriori
orizzontali
1230:

c Dati dimensionali

• Cornice ed alette in alluminio estruso.
• Alette passo 20 mm, singolarmente regolabili.
• Doppio filare di alette.
• Fissaggio a clips.
Opzioni:
• Verniciatura Ral a richiesta.
• Filare verticale.
• Fissaggio con viti a vista.

c Accessori

• Quote di foratura: base x altezza (B x H)
(dimensioni in mm)

B x H

20

42

4,5

25

(B-20) x (H-20)

25

(B + 28) x (H + 28)

1310A
• Serranda di taratura in lamiera zincata ad alette contrapposte.
1310C
• Controtelaio in lamiera zincata.
PL - PLI
• Plenum di raccordo in lamiera d’acciaio zincato attacco assiale o laterale, isolato (PLI) e non isolato (PL).

c Tabella di selezione rapida

dimensione (mm)	Ak (m²)	Q portata (m³/h)	Dimensione (mm)	Ak (m²)	Q portata (m³/h)	dimensione (mm)	Ak (m²)	Q portata (m³/h)
200x100	0,010	50 - 220	400x200	0,060	320 - 1300	600x200	0,084	450 - 1820
200x150	0,016	80 - 350	400x300	0,084	450 - 1820	600x300	0,133	710 - 2880
200x200	0,023	120 - 500	400x400	0,113	610 - 2450	600x400	0,179	960 - 3870
250x100	0,013	70 - 290	500x100	0,029	150 - 630	800x150	0,084	450 - 1820
300x100	0,016	80 - 350	500x150	0,051	270 - 1110	800x200	0,113	610 - 2450
300x150	0,029	150 - 630	500x200	0,071	380 - 1540	800x300	0,179	960 - 3870
300x200	0,039	210 - 850	500x300	0,113	610 - 2450	800x400	0,225	1210 - 4860
300x300	0,060	320 - 1300	500x400	0,145	780 - 3140	1000x200	0,145	780 - 3140
400x100	0,023	120 - 500	600x100	0,039	210 - 850	1000x300	0,225	1210 - 4860
400x150	0,039	210 - 850	600x150	0,060	320 - 1300	1000x400	0,301	1620 - 6510

Ak: area effettiva di passaggio aria.

FGA AEROTERMICA ITALIANA SRL - IT 20031 CESANO MADERNO MB– VIA MARCONATO 19/B –TEL. +390362528440 FAX +390362551603 E-MAIL: info@fga-aerotermica .it